**Solucions microtest T5**

1. C)
2. B)

Capacitat = 4K x 16 bits = 212 x 24 = 216 = 28 x 28 = 256 x 256

1. D)
2. A)
3. C)

En la lectura BL i /BL es precarreguen a VDD

1. D)

PROM es de només lectura. Es pot programar una vegada, però externament, amb un programador. A partir d’ahí només es pot llegir.

1. Cronograma DRAM. No entra.